DHT11 센서 및 MAX30100 센서 사용 설명서

DHT11 (참고 코드 <https://github.com/szazo/DHT11_Python>)

1. 실행파일은 dht11\_.py 파일이다.

2. 이 실행파일은 DHT11 폴더에있는 모듈을 불러온다.

3. 실행파일인 dht11\_.py 파일에는

instance = dht11.DHT11(pin = 21)

이 한줄짜리 코드가 있다.

여기서 pin = 21의 숫자 부분에 전선을 연결한 BCM핀 숫자를 쓰면 된다.

MAX30100 (참고 코드 <https://github.com/patriciatozi/PyMAX30100>)

1.터미널에 Sudo Raspi-config를 입력한 후, 5번창에 들어가서 I2C를 enable한다

2. 실행파일은 max30100\_ 파일이다.

3. 이 실행파일은 max30100 폴더에있는 모듈들을 불러온다.